무대 제작 시방서

공연명 : 가무극 뿌리깊은 나무

제작 : (재)서울예술단

연출 : 오경택

디자인 : 심재욱

장소 : 국립중앙박물관 극장 용

시설일 : 2014년 10월 1일(전일), 2일, 3일(공동작업)

철거일 : 2014년 10월 19일

<제작 사항>       *치수는 가로*세로*깊이(높이)의 순서임

1. 무대바닥

본무대(리프트 기준 앞쪽) 기본바닥은 전체 임차임. 피트위 사선형 돌출부분은 제작.

본무대 마감은 서울예술단 보유품 하이그로시 합판으로 마감.(여주소재 창고에서 제작소로 이동비용 제작비용에 포함)하고 본무대 외 지정 구역(오케스트라 피트 등) 에 무광 검정색 3부 합판 마감.

넓이 및 구조는 도면 참조.

본무대 마감 합판 중 10개의 합판(구매해야 함)은 가로 4cm, 세로 1cm 구멍을 뚫고 하부에 전자석을 2개 씩 설치 및 배선.(총 20개)(정확한 위치는 추후협의)

2. 더블 턴테이블

임차(견적에서 제외)

3. 후무대 리프트

임차(견적에서 제외)

4. 후무대 단

극장 덧마루로 계단을 만든 후 작화된 합판 마감.

도면참조.

5. 후무대 계단

7190*900 (300mm씩 3계단)

극장 덧마루로 제작한 뒤 검은색 합판 마감.

6. 가리온 세트 슬라이딩

3600*1800*150

각파이프로 기본프레임 제작 후 합판마감한 뒤 작화마감. 하부에 일자바퀴 장착.

7. 메인발막

서울예술단 보유품 백샤막을 제작소로 이동시켜(이동비용 제작비용에 포함) 용극장에 맞게 제단 후 간단한 덧칠마감.

매듭은 스티로품 부조로 제작하고, 솔은 구입.

8. 무휼 천

1,200*8,000

배튼에 이중이탈 장치로 설치, 가벼운 실크 쉬폰천으로 제작 후 안료작화 마감. 방염처리.

9. 원형세트

15600*8200

각파이프로 기본 프레임 제작 후 백샤 또는 보유 회색스판원단으로 마감한 뒤 호형의 합판 부착하여 마감. 합판마감 부분은 핸디코트 기본마감 후 안료작화. 천은 안료작화 마감.

방염처리

10. 기둥 1 세트

머리 14300*900*300, 기둥 900*8100*300

머리와 기둥세트 2개가 1세트. 머리는 배튼에 설치, 기둥세트 2개는 레일을 다른 배튼에 설치하여 상하수 각 1명의 크루가 운용 할 수 있도록 기둥운용은 각각 운영되도록.

각재와 합판을 이용한 기본세트에 스티로폼 부조 부착 후 코팅. 이후 핸디코트 마감 후 안료작화 마감. 방염처리

11. 기둥 2 세트

크기 위와 동일

내용 위와 동일하나 레일 기둥은 한쪽에서 한명이 운영도록 시설. 기타 동일.

12. 기둥 3 세트

기둥 1 세트와 동일함.

13. 왕 상징 세트

3,000*6,000

가설배튼에 행잉, 백샤위에 작화,

각파이프로 프레임제작. 레이져 커팅 한 MDF 합판과 부조한 스티로폼 부착 후 작화마감.

매듭장식은 스티로폼 장식 부조와 끈(솔 구입)을 연결하여 부착.

방염처리

14. 용상

왕상징 세트 앞에 놓일 의자. 팔걸이가 있는 의자. 구입해서 마감터치 또는 제작.

도면없음. 추후협의

15. 가리온 거쳐셋트

15-1. 가리온 장치플랫

1982*3190*380

목재로 기본 프레임 제작 후 바퀴 부착 및 작화. 덮게 천은 커튼 형식으로 전환 레일 설치.

주머니, 덮게 등의 오브제는 소품에서 처리.

15-2. 가리온 계단

2000*500*800

각파이프로 제작 후 합판 마감 뒤 작화. 계단 내부에 일자바퀴 내장하여 가리온 세트 슬라이딩과 같이 전환.

15-3.

1800*600*700

각파이프로 제작 후 합판 마감 뒤 작화. 가리온 세트 슬라이딩에 고정되어 전환.

16. 비서고 책장

1350*2400*400

총 6개 제작.

각파이프로 기본 프레임 제작 후 흑샤에 실사출력한 서책이미지를 부착. 하단부에 웨이트를 싣을 수 있도록 박스 만들고, 손잡이와 바퀴 달아서 배우가 전환 할 수 있도록 함.

17. 목메달린 시체

도르레와 밧줄(마닐라 로프)를 이용하여 시체(인형은 소품에서 제작, 제공)를 메다는 장치.

18. 무대등퇴장용단

각 2 셋트제작.

2440*1220*200, 4500*1,000*600 경사단,

1220*1220*200, 1,000*1,000*600 단 제작. 검정무광 합판 마감.

19. 눈장치

총 6개, 가로 세로 5센티미터 가량의 나비모양종이(서울예술단 제공)를 바튼에 설치한 눈장치를 통해 내리게 하는 수동장치. 각재에 천을 달고 구멍을 뚫고 도르레 장치하여 종이가 내려 올 수 있게 제작. 한 개 또는 두 개 당 한명의 크루가 조작할 수 있도록. 천은 방염천 사용.

도면없음.

<기타 사항>

1. 제작과정에서 생기는 수정 사항에 대해서는 무대디자이너 및 서울예술단 기술감독과 협의에 의해 결정한다.

2. 본 시방서 및 제작도는 용극장의 경우에 준한다.

3. 재공연 및 지방공연 등 다른 극장에서 공연 할 경우 디자이너 및 서울예술단의 담당자와 협의하여 도면을 일부 수정할 수 있다. 이에 대한 비용은 상호 협의한다.

4. 시설일 기한 내에 작업이 완성될 수 있도록 최대한 많은 인원과 숙련자를 투여하여야 하며 장치물의 시설에 있어 안전에 대한 배려를 최우선으로 한다.

5. 세부적인 시설 및 철거 일정은 서울예술단과의 별도 협의에 의해 결정하면 서울예술단 측에서 제시하는 안을 우선으로 한다.

6. 모든 장치물은 방염을 필하여야 하며, 이를 증명하는 서류를 2부 제출한다.

7. 시설 및 철수 시 고용인력의 식사와 주차비 등 진행비는 제작비에 포함시킨다.

8. 철수 후 제작물 및 소모품은 모두 서울예술단 창고(여주소재)로 적재하는 것으로 계약이 만료된다.